**МКС 13.020**

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 **ТКП 17.11-05-2012 (02120)**

**Охрана окружающей среды и природопользование**

**Отходы**

**ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАННЫМИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ**

**Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне**

**Адыходы**

**ПРАВİЛЫ АБЫХОДЖАННЯ З АДПРАЦАВАНЫМI НАФТАПРАДУКТАМI**

 \_\_\_\_\_

Введено в действие постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от №

**Дата введения 2022-\_\_-\_\_**

Раздел 2. Изложить в новой редакции:

«**2 Нормативные ссылки**

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 17.11-01-2009 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила использования углеводородсодержащих отходов в качестве топлива

СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СТБ 8030-2006 (ГОСТ Р 8.595-2004) Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 21046-2015 Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия

ГОСТ 26378.0-2015 Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытания

ГОСТ 26378.1-2015 Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды

ГОСТ 26378.2-2015 Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений

ГОСТ 26378.3-2015 Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости

ГОСТ 26378.4-2015 Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

Пункт 4.4. Первый абзац. Слова «блока V» заменить на «блока 5», «группы IV» заменить на «раздела 4».

Пункт 4.4. Второй абзац. Слова «подгруппы А» заменить на «группы 1».

Пункт 4.4. Трётий абзац. Слова «подгруппы В» заменить на «группы 4».

Пункт 4.4. Четвертый абзац. Слова «подгруппы Д» заменить на «группы 7».

Дополнить пунктом 4.5:

«**4.5** Собственники ОН согласно [3] обязаны обеспечить установление степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства, если степень опасности отходов производства и класс опасности опасных отходов производства не указаны в [2]. Раздельно собранные ОН подлежат использованию и/или обезвреживанию, а также хранению и/или захоронению, в случае отсутствия объектов по использованию и/или обезвреживанию в соответствии с [1].».

Пункт 6.4. Ссылку «ТКП 45-2.02-315» заменить на «СН 2.02.05-2020».

Пункт 6.5. Ссылку на библиографический источник [3] исключить.

Пункт 6.6 Изложить в новой редакции:

**«6.6** Хранение ОН на территории предприятий допускается в местах, вблизи которых отсутствуют открытые источники огня, и на расстоянии, исключающем загорание ближайших строений и горючих материалов, но не менее 10 метров от зданий I - IV степеней огнестойкости и не менее 15 метров от зданий V степени огнестойкости. Допускается осуществлять хранение ОН у глухих стен с пределом огнестойкости не менее EI 15 и классом пожарной опасности не ниже К1 (15) [5]»

Пункт 6.7. После слов «закрыть (завинтить)» дополнить словами «Хранение ОН на постах технического обслуживания и ремонтных участках не допускается»;

ссылку на библиографический источник [3] заменить на [5].

Пункт 6.11. Ссылку на библиографический источник [3] исключить.

Пункт 6.12. Ссылку на «ТКП 45-2.02-315» заменить на «СН 2.02.05-2020»;

ссылку на библиографические источники [3] – [5]» заменить на [4], [6].

Пункт 6.20. Ссылку на библиографический источник [5] заменить на [6].

Пункт 6.22. Ссылку на библиографический источник [5] заменить на [6].

Пункт 7.2. Ссылку на библиографические источники [3] – [5]» заменить на [4], [6].

Пункт 7.5. Ссылки на библиографические источники [13], [14], и [17], заменить на [8] – [10].

Пункт 8.2. Ссылку на библиографический источник [19] заменить на [12].

Библиографию изложить в новой редакции:

«**Библиография**

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З |
| [2] | Общегосударственный классификатор Республики БеларусьОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»Утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т |
| [3] | Инструкция о порядке установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства«Утверждена постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 ноября 2019 г. № 41/108/65  |
| [4] | Строительные нормы Республики БеларусьСН 3.02.04-2019 Склады нефти и нефтепродуктовУтверждены постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 декабря 2019 г. № 69 |
| [5] | Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производствУтверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2019 г. № 779 |
| [6] | Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 31 |
| [7] | Закон Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов» от 6 июня 2001 г.№ 32-З |
| [8] | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортомУтверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. N 35 |
| [9] | Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортомУтверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 декабря 2021 г. № 85 |
| [10] | Типовая инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и складских работУтверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 10 |
| [11] | Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 5 января 2016 г. № 354-З  |
| [12] | Положение о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов и порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходовУтверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2019 г. № 818  |